**Лабораторная работа №4**

**Построение статических характеристик ДПТ с параллельным возбуждением.**

**Цель:** исследование и построение статических характеристик ДПТ с параллельным возбуждением (механических и электромеханических характеристик).

**Вариант 10**

Характеристика двигателя серии СЛ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип двигателя | UH, B | IH, A | P2,  кВт | nH, об/хв | Jя, кг\*м2\*10-4 | Rя,  Ом | Lя, мГн |
| 2ПБ132МГ | 220 | 7.46 | 1.1 | 800 | 0.038 | 3.97 | 55 |

**Теоретические сведения**

Двигатель постоянного тока (ДПТ) представляет собой преобразователь электрической энергии постоянного тока в механическую. Конструкция двигателя имеет три основные части: статор(индуктор), якорь и коллектор. Индуктор – неподвижная часть машины, представляет собой полый литой стальной цилиндр из электротехнической стали, к которому с внутренней стороны болтами крепятся сердечники (полюса). На сердечниках располагается обмотка возбуждения (ОВ), подключаемая к щеткам. Индуктор предназначен для создания основго магнитного поля. Якорь (вращающаяся внутренняя часть машины) представляет собой цилиндр, собранный из стальных листов. В пазах якоря уложена якорная обмотка. На одном валу с якорем закреплен коллектор, который представляет собой полый цилиндр, составленный из отдельных медных пластин (ламелей), изолированных друг от друга и от вала якоря и электрически связанных с отдельными частями обмотки якоря. Назначение коллектора – механическое выпрямление переменных синусоидальных ЭДС в постоянное по величине и направлению напряжение, снимаемое во внешнюю цепь с помощью щеток, примыкающих к коллектору.

При включении двигателя в сеть постоянного тока в обеих обмотках возникают токи. При этом в обмотке возбуждения ток возбуждения Iв создает магнитное поле индуктора. Взаимодействие тока якоря с магнитным полем индуктора создает электромагнитный момент Мэ.

Статические характеристики – это характеристики двигателя в установившихся режимах работы. Статическая электромеханическая характеристика описывает процесс пуска двигателя только при очень медленном изменении скорости, например, при большом моменте инерции электропривода.

**Ход работы:**




Рис. 1. Модель исследования статических характеристик ДПТ с параллельным возбуждением.




Рис. 1. Осциллограмма Iя




Рис. 2. Осциллограмма ω.

Табл. 1. Механическая характеристика

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мс  UH | 0.8M | M | 1.2M |
| 0.8 Uн(176) | 12.89 | 12.84 | 12.78 |
| Uн (220) | 12.99 | 12.95 | 12.91 |
| 1.2Uн(264) | 13.03 | 13 | 12.98 |

Табл. 2. Электромеханическая характеристика

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мс  UH | 0.8M | M | 1.2M |
| 0.8Uн(176) | 1.176 | 0.978 | 0.784 |
| Uн(220) | 0.941 | 0.784 | 0.627 |
| 1.2Uн(264) | 0.784 | 0.653 | 0.523 |

Рис. 3. Механическая характеристика.

Рис. 4. Электромеханическая характеристика.

**Вывод.** На лабораторной работе я исследовала и построила статических характеристик ДПТ с параллельным возбуждением (механических и электромеханических характеристик).